Consignes de sécurité

pour le laboratoire d’automatique D101.

* Il est interdit de toucher le matériel quel qu’il soit en dehors de son utilisation prévue dans le cadre d’un cours.
* Il est interdit de boire, de manger, de déposer des liquides ou nourriture quelconque près des postes de travail.
* Ne pas ouvrir les fenêtres sans accord de l’enseignant. Refermer les fenêtres ouvertes avant de quitter le local.

# Matériel pneumatique

* Ne pas débrancher les câbles d’air comprimé ni les câbles d’alimentation.
* Ne pas approcher des platines pneumatiques lorsque les vérins sont en fonctionnement.
* Bien fermer la vanne d’air comprimé en fin de cours.

# Stations FESTO

* Ne pas approcher des stations lorsqu’elles sont en fonctionnement.

Les organes particulièrement dangereux sont :

* Les moteurs (plateau tournant S3, tapis roulant S5, déplacement S6)
* Les vérins rotatifs (S1 –S4)
* Les vérins linéaires (élévateur S2, foreuse et vérification du trou S3, sortie vérin prise pièce S6)
* Ne pas toucher au câblage pneumatique ou électrique.

# Automates programmables

* Ne pas toucher au câblage.