Télecharger et installer PNOZmulti v11.6.0
Drag & drop PNOZ m B0 dans la fenêtre supérieure  droite
[image: ]
Cliquer sur l’onglet ‘Prog. Utilisateurs’
[image: ]
Ecrire son programme et le sauvegarder
[image: ]
Se connecter à l’appareil et cliquer sur l’icône juste à droite pour être en ligne
[image: ]
Cliquer sur l’icône ‘Upload’ ou ‘Download’
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[image: ]
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